Проект универсального спектрографа умеренного разрешения для БТА

Афанасьев В.Л.(1), Амирханян В.Р.(2), Моисеев А.В.(1), Фоменко Н.А.(1)

(1), Специальная астрофизическая обсерватория РАН, Россия
(2), Государственный астрономический институт им. Штернберга

АБСТРАКТ

Обсуждается проект нового универсального спектрографа умеренного разрешения БТА, призванный заменить работающие на БТА спектрографы SCORPIO и MPFS. Новый спектрограф ориентирован на применение ПЗС матрицы большого формата EEV 42-90 2048х4600 рх,  изготовленной по технологии E2V и имеющей на порядок меньшую амплитуду интерференционных полос (frings) в красной области по сравнению с тонкими ПЗС  (например, EEV 42-40). Новый спектрограф должен обеспечивать следующие режимы наблюдений в диапазоне 360-950 нм:
- получение прямых изображений в широкополосных  (UBVRI и SDSS)  цветовых полосах 
   и среднеполосных (20-30 нм) фильтрах; поле зрения 6х6 угловых минут.
- спектроскопия с длинной щелью (длина  щели 6 угловых минут, R~2000-5000);
- мультиобъектная спектроскопия с 16-ю перемещаемыми  дистанционно щелями в поле   
   зрения 3х6 угловых минут;
- измерение линейной и круговой поляризации в спектрах  точечных и протяженных 
  объектов (длина щели 2 угловые минуты) со спектральным разрешением R~1000-5000
- поляриметрия (методом Фесенкова) в поле зрения диаметром  6 угловых минут;
- двумерная спектроскопия с эталоном Перо-Фабри в поле зрения диаметром 6 угловых 
  минут (R~4000-16000);
- двумерная спектроскопия с линзовым растром и световодами R~2000-4000, линзовый  
   растр 24х24 элемента, поле зрения 18х18 угловых секунд.
	Спектрограф имеет улучшенные абберационные  характеристики и пропускание по сравнению со SCORPIO и MPFS, содержит три турели фильтров  по 10 позиций каждая и турель диспергирующих элементов на 9 позиций. Спектрограф полностью управляется дистанционно.